

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Address Range | Size | Usage |
| 0x0000\_0000~0x0001\_7FFF | 96KB | CODERAM |
| 0x2000\_0000~0x2002\_FFFF | 192KB | DATARAM |
| 0x3000\_0000~0x3000\_3FFF | 16K | DMAC |
| 0x4000\_0000~0x4004\_FFFF | 320K | APB |
| 0x5000\_0000~0x5007\_FFFF | 512K | LCD |
| 0x6000\_0000~0x6001\_FFFF | 128K | DEFUALT |
| 0x7000\_0000~0x7001\_FFFF | 128K | DEFUALT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Address Range | Size | Usage |
| 0x4000\_0000~0x4000\_0FFF | 4KB | SLAVE0\_UART |
| 0x4000\_1000~0x4000\_1FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_2000~0x4000\_2FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_3000~0x4000\_3FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_4000~0x4000\_4FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_5000~0x4000\_5FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_6000~0x4000\_6FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_7000~0x4000\_7FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_8000~0x4000\_8FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_9000~0x4000\_9FFF | 4KB |  |
| 0x4000\_A000~0x4000\_AFFF | 4KB |  |
| 0x4000\_B000~0x4000\_BFFF | 4KB |  |
| 0x4000\_C000~0x4000\_CFFF | 4KB |  |
| 0x4000\_D000~0x4000\_DFFF | 4KB |  |
| 0x4000\_E000~0x4000\_EFFF | 4KB |  |
| 0x4000\_F000~0x4000\_FFFF | 4KB |  |

引脚定义